Маслаков Константин Александрович.
тел: 8(499) 951-94-91
E-mail: mka@safe-str.ru

ЗАЯВКА НА РАСЧЕТ ПЕРЕДВИЖНЫХ АРХИВНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Покупатель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (ф.и.о.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

•​ Размеры помещения:

•​ длина, м \_\_\_\_ ширина, м\_\_\_\_\_ высота, м \_\_\_\_

(Желательно предоставить планировку помещения с указанием расположения дверей, колонн, отопительных приборов, потолочных выступающих балок, места архивариуса и пр. с указанием необходимых размеров и расстояний)



•​ Количество полок в стеллаже (включая верхнюю – «крышу») \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

•​ Глубина полки (250, 300, 400,мм)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

•​ Нужен ли вариант стеллажей с фальшполом да / нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

•​ Необходимо ли соблюдать противопожарные требования при расстановке стеллажей (см. отступы от стен и потолка)\* да / нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

•​ Дополнительное оборудование (подчеркнуть нужное или указать дополнительно): планка ограничительная, разделитель полки, идентификационные таблички. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

•​ Характеристика полов (дерево, бетон, паркет); наличие неровностей, наклона.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Противопожарные требования предполагают систему отступов от стен и потолка (светильников):

- отступ от стены до штурвалов (главный проход) – не менее 1200 мм,

- отступ от стены до торца стеллажа – не менее 450 мм (не менее 600 мм при наличии батарей),

- отступ от боковых стен до системы стеллажей – не менее 750 мм,

- отступ от стеллажей до потолка (светильников) – не менее 500 мм.

За любыми консультациями обращайтесь к нам:

Телефон:

E-mail:

Адрес:

[Мобильный архив](https://safe-str.ru/catalog/catalogmobile_racks)